Załącznik Nr 7 do SWZ

(BZP.272.1.11.2022)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

***Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | | | Jednostka |  | | | Cena jednostkowa zł (netto) | | Wartość zł  (netto) | |
|  |  |  | | |  | Ilość | | |  | |  | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przed i powykonawcze | | | szt | 1 | | |  | |  | |
| 2 | D-06.03.01 | Ścinka poboczy wraz z wbudowaniem ziemi za poboczami celem utworzenia skarpy. Grunt ze ścinki lub dowieziony, uporządkowanie za poboczami | | | m2 | 1.668 | | |  | |  | |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka krzaków i posuszu na drzewach | | | m2 | 2.502 | | |  | |  | |
| 4 | D-02.00.00  D-02.01.01 | Roboty ziemne | | | m3 | 288 | | |  | |  | |
| 5 | D-01.02.04  D-02.00.00  D-03.01.03a | Wymiana istniejących przepustów wraz z rozbiórkami, robotami ziemnymi – PEHD - SN8  fi 600 | | | mb | 16 | | |  | |  | |
| 6 | D-01.02.04  D-02.00.00  D-03.01.03a | Wymiana istniejącego przepustu wraz z rozbiórkami, robotami ziemnymi – PEHD – SN8  fi 400 | | | mb | 8 | | |  | |  | |
| 7 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek przepustów z kamienia łamanego na zaprawie cementowej na fundamencie betonowym | | | szt | 6 | | |  | |  | |
| 8 | D-04.01.01 | Wykonanie poszerzenia wzmacniającego krawędź jezdni obustronnie na głębokość 30 cm | | | m2 | 1.000,8 | | |  | |  | |
| 9 | D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża | | | m2 | 4.647 | | |  | |  | |
| 10 | D-04.00.00  D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 15 cm | | | m2 | 4.647 | | |  | |  | |
| 11 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm 0/16 W | | | m2 | 3145,80 | | |  | |  | |
| 12 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną | | | m2 | 2.979 | | |  | |  | |
| 13 | D-05.03.05 a | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm AC 11S KR 1-2 | | | m2 | 2.979 | | |  | |  | |
| 14 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31,5 zamiałowane odpadem kamiennym wraz z uporządkowaniem terenu za poboczami. Odcinek tłuczniowy i bitumiczny | | | m3 | 183,48 | | |  | |  | |
| 15 | D-07.02.01 | Ustawienie oznakowania pionowego (tarcze znaków wraz z słupkami) | | | szt. | 4 | | |  | |  | |
| **Wartość kosztorysowa robót zł (netto)** | | | | | | | | | | |  | |
| **Podatek VAT 23% zł** | | | | | | | | | | |  | |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót (cena ryczałtowa) zł (brutto)** | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | zł (brutto) |  | | |  |  | |  | |  | |